
**U-Boot使用方法**

**国嵌 编著**

****

**1. 配置U-Boot**

TQ210: make TQ210\_config

Smart210: make smart210\_config

OK210: make forlinx\_linux\_config

OK6410: make forlinx\_nand\_ram256\_config

Tiny6410: make tiny6410\_config

TQ2440: make TQ2440\_config

Mini2440: make mini2440\_config

**2. 下载与运行**

TQ210: tftp 0xc0008000 uImage

Smart210: tftp 0x20000000 uImage

OK210: tftp 0xc0008000 uImage

OK6410: tftp 0xc0008000 uImage

Tiny6410: tftp 0xc0008000 uImage

TQ2440: tftp 0x31000000 uImage

Mini2440: tftp 0x31000000 uImage